附表：采购清单
[bookmark: _GoBack]一标段 土建施工混凝土类材料采购清单
	序号
	材料名称
	项目特征
	计量单位
	预估工程量
	单价最高限价（元）
	预估合计（元）
	备注

	1
	混凝土
	1.混凝土强度等级:C40
2.混凝土种类:普通混凝土
3.含垫层:使用防腐聚合物水泥混凝土
4.包含完成该项工作所需辅材
	m³
	1103.87
	527.85 
	582679.66 
	箱型基础：1012.27m³，照明灯具基础：65.6m³，独立基础26m³

	2
	混凝土
	1.面层材质:普通混凝土台阶C30
2.包含完成该项工作所需辅材
	m²
	240
	93.08 
	22338.80 
	用于普通地面

	3
	混凝土
	1.名称、材质:油坑,钢筋混凝土
2.井池容积99立方*4个
3.包含完成该项工作所需辅材
	m³
	396
	578.84 
	229220.64 
	用于井池

	4
	混凝土
	1.混凝土强度等级:C40
2.混凝土种类:普通混凝土
3.包含:成品树脂盖板
4.包含支架：材质:钢材等级Q235B
5.包含完成该项工作所需辅材
	m³
	266.4
	1516.17 
	403908.03 
	600x800电缆沟道预估43.2m³；800x800电缆沟道预估76.8m³；800x1000电缆沟道预估146.4m³

	5
	混凝土
	2.材质:钢筋混凝土
3.井池容积:900立方
4.包含垫层，使用防腐聚合物水泥混凝土
6.包含完成该项工作所需辅材
	m³
	400
	530.15 
	212058.48 
	用于消防井池

	6
	混凝土
	1.含面层材质、厚度、强度等级:220mm厚C30混凝土板；1:0.4素水泥浆结合层；
2.含垫层材质、厚度、强度等级:150mm厚C25混凝土稳定层；
3.含基层材质、厚度、强度等级:300mm厚碎石基层；压实或夯实路基，压实系数≥0.94
4.包含完成该项工作所需辅材
	m³
	884.4
	400.11 
	353859.23 
	用于道路

	7
	混凝土
	1.含:碎石(卵石)
2.含面层材质、厚度:碎石层，100mm厚
3.含垫层材质、厚度:混凝土，100mm厚
4.含防腐:防腐聚合物水泥混凝土
5.包含完成该项工作所需辅材
	m³
	270
	400.11 
	108029.70 
	用于预制块路面

	8
	混凝土
	1.材质:雨水集水井 容积10m³＜V≤50m³ ，钢筋混凝土
2.含垫层:使用防腐聚合物水泥混凝土
3.包含完成该项工作所需辅材
	m³
	49.5
	984.58 
	48736.67 
	用于井池

	9
	混凝土
	1.材质:雨水口 容积V≤10m³，钢筋混凝土
2.含垫层:使用防腐聚合物水泥混凝土
3.包含完成该项工作所需辅材
	m³
	20.093
	1014.26 
	20379.49 
	用于井池

	10
	水泥砂浆
	1.面层材质:水泥砂浆面层
2.包含完成该项工作所需辅材
	m²
	60
	78.00 
	4679.77 
	用于普通地面

	
	合计
	
	
	
	
	1985890.47 
	

	1、交货地点：内蒙古阿拉善额济纳旗达来呼布镇项目施工现场。
2、交货时间：采购人要求时间。
3、质量标准：符合国家产品产品合格标准。
4、供应商根据项目特征自行考虑相关辅助性材料。
5、供货需符合国家标准并提供材质证明书及相关试验证明材料。
6、报价含增值税、运费及完成该项目相关辅助性材料。
7、供应商根据项目特征（见采购清单）自主报价，自行考虑辅材费用及相关风险费用，根据项目施工实际情况，所供主材及相关辅材需保证满足施工实际要求。
8、所供材料应符合施工图纸设计要求。
9、供货时效需满足施工现场要求，采购人发出材料需求通知后6小时内需将材料送货到施工现场。如出现延误，未能及时供应材料，供应商承担一切责任。
10、本次为单价采购，清单中所列工程量仅为预估工程量，最终按照实际完成工程量进行结算。



