[image: image1.png]AREHEDEABRFIELAP

INNER MONGOLIA POWER(GROUP)CO.,LTD.





内蒙古电力（集团）有限责任公司
物资采购标准
（数据通信网设备卷）
鄂尔多斯鄂托克前旗

迭哨畔（杭盖）220kV变电站工程

220kV电力调度数据网接入设备
专用技术规范
内蒙古电力（集团）有限责任公司
2023年7月
目 录

1

1  标准技术参数

7

2  项目需求部分

7

2.1  货物需求及供货范围一览表

9

2.2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

9

2.3  工程概况

9

2.4  使用条件

9

2.5  项目单位技术差异表

10

2.6  设计联络会、培训及验收需求一览表

10

3  投标人响应部分

10

3.1  投标人技术偏差表

11

3.2  销售及运行业绩表

11

3.3  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货

11

3.4  最终用户的使用情况证明

11

3.5  投标人提供的试验检测报告表

12

3.6  投标人提供的鉴定证书表


 
1  标准技术参数

投标人应认真逐项填写标准技术参数表中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，请填写投标人技术偏差表。
表1 接入层路由器
	序号
	名称
	项目
	招标人要求值
	投标人保证值

	1
	﹡插槽数
	业务插槽数
	≥6
	（投标人填写）

	2
	﹡性能指标
	交换容量
	≥120Gpps
	（投标人填写）

	
	接口
	包转发能力
	≥100Mpps
	（投标人填写）

	3
	接口
	接口类型
	支持万兆、千兆以太网交换口、以太网三层接口、POS、CPOS、E1、FE、GE等接口
	（投标人填写）

	4
	﹡配置要求
	基本配置
	标配双万兆、双主控、双电源，8个千兆光接口（非combo口）,8个千兆电接口（非combo口），2个千兆10km单模模块，8个非通道化E1接口，及对应5M长线缆和同轴连接器；
	（投标人填写）

	
	
	
	板卡配置要求：主控、引擎、母卡、机箱等自带的各类型端口不计入端口配置总数要求
	

	5
	局域网协议
	局域网协议
	Ethernet，Ethernet II，VLAN（VLAN-BASED PORT VLAN，，802.3x， 802.1p，802.1Q，802.1x
	（投标人填写）

	6
	路由
	IP路由
	支持静态路由、RIP/RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、IS-IS、IGMP、MLD V1/V2、PIM-DM、PIM-SM、PIM SSM、MBGP、MSDP、路由策略等路由协议和策略
	（投标人填写）

	7
	MPLS
	MPLS
	支持LDP，MPLS TE， MPLS/BGP VPN，L2VPN，MPLS支持组播；支持基本的MPLS 和 TE功能；支持静态建立LSP隧道，LSP隧道优先级，LSP隧道抢占
	（投标人填写）

	8
	IPv6特性
	IPv6特性
	支持IPv6 ND，IPv6 PMTU，IPv6 FIB，IPv6 ACL；
	（投标人填写）

	
	
	
	支持IPv6过渡技术：，IPv6隧道，6VPE；
	（投标人填写）

	
	
	
	支持IPv6隧道：，GRE隧道；
	（投标人填写）

	11
	安全
	安全
	支持ACL、802.1x认证、RADIUS认证、TACACS认证、ARP安全、URPF、IP Source Guard、DHCP Snooping、CPCAR、黑名单等
	（投标人填写）

	12
	管理特性
	管理特性
	支持telnet（VTY）登录、SSH登录、FTP登录、
	（投标人填写）

	
	
	
	支持CLI、SYSLOG、 SNMP特性
	（投标人填写）

	13
	BFD
	BFD
	支持BFD功能，为各上层协议如路由协议、MPLS等统一地快速检测两台路由器间双向转发路径的故障
	（投标人填写）

	14
	认证
	认证
	提供信产部入网证书
	（投标人填写）


表2 接入层交换机
	序号
	名称
	项　　目
	招标人要求值
	投标人保证值

	1
	﹡整机性能及功能
	系统架构
	具备第三层交换能力。描述体系结构。
	（投标人填写）

	
	
	交换容量
	≥330Gbps
	（投标人填写）

	
	
	整机包转发能力
	≥110Mpps
	（投标人填写）

	
	
	功耗、电源
	描述功耗（空载、满载）；
	（投标人填写）

	
	
	
	内置冗余220V交流或48V直流（可选）电源，请注明电源冗余方式，实配冗余交流模块化电源
	（投标人填写）

	2
	﹡接口
	接口配置要求
	24个10/100/1000Base-T接口，4个 SFP+接口；模块化双电源，固化风扇;
	（投标人填写）

	3
	VLAN
	VLAN特性
	支持4K个VLAN

支持Guest VLAN、Voice VLAN

支持SuperVLAN

支持MUX VLAN功能

支持GVRP协议

支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能

支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN
	（投标人填写）

	4
	链路聚合
	链路聚合
	支持最多32个聚合组，每组最大支持8个GE口或4个10 GE端口聚合；支持LACP
	（投标人填写）

	5
	虚拟化技术（*）
	虚拟化技术
	支持堆叠，主机堆叠数不小于9台
	（投标人填写）

	6
	带宽
	带宽控制
	支持带宽控制，控制粒度<=64Kbps
	（投标人填写）

	7
	端口镜像
	端口镜像
	支持本地端口镜像和流镜像；支持远程端口镜像RSPAN
	（投标人填写）

	8
	QOS/ACL
	QOS/ACL
	支持L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP(IPv4/IPv6)地址、目的IP(IPv4/IPv6)地址、TCP/UDP端口号、VLAN的流分类
	（投标人填写）

	
	
	
	支持双向ACL策略
	

	
	
	
	每个端口支持8个输出队列
	

	
	
	
	支持灵活的队列调度算法，可以同时基于端口和队列进行设置，支持SP、WRR、SP+WRR三种模式
	

	
	
	
	支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记
	

	9
	﹡IP路由
	IP路由
	支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF

支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3

支持IPv6手动隧道、6to4隧道和ISATAP隧道
	（投标人填写）

	10
	管理
	设备管理
	SNMP V1/V2/V3；RMON；CLI;TELNET；
	（投标人填写）

	
	
	
	支持WEB网管，支持NTP，中文图形化管理；
	

	
	
	
	支持VCT（Virtual Cable Test）电缆检测功能
	

	
	
	
	支持DLDP（Device Link Detection Protocol）单向链路检测协议
	

	
	
	
	支持Loopback-detection 端口环回检测
	


表3 纵向加密认证装置
	序号
	参数名称
	单位
	招标人要求
	投标人保证值

	1
	*网络接口
	个
	1000M网卡接口 ≥4
	（投标人填写）

	2
	外设接口
	个
	终端接口（RS 232） 1

智能IC卡接口 1
	（投标人填写）

	3
	设备厚度
	U
	1
	（投标人填写）

	4
	平均无故障时间（MTBF）
	h
	＞100 000（100％负荷）
	（投标人填写）

	5
	最大并发加密隧道数
	条
	2048
	（投标人填写）

	6
	*明文数据包吞吐量
	Mbit/s
	340（100条安全策略，1024报文长度）
	（投标人填写）

	7
	*密文数据包吞吐量
	Mbit/s
	80（50条安全策略，1024报文长度）
	（投标人填写）

	8
	*数据包转发延迟
	ms
	＜1
	（投标人填写）

	9
	*1000M LAN环境下，加密隧道建立延迟
	ms
	＜1（50％数据吞吐量）
	（投标人填写）

	10
	满负荷数据包丢弃率*
	％
	0
	（投标人填写）

	11
	支持内网安全监控平台管理
	—
	支持
	（投标人填写）

	12
	远程管理
	—
	设备要支持远程ssh登陆，并可以进行远程维护可以对设备配置进行远程增删改查等操作
	（投标人填写）


注1：项目单位对标准技术参数表中参数有差异时，可在项目需求部分的项目单位技术差异表中给出，投标人应对该差异表响应。差异表与标准技术参数表中参数不同时，以差异表给出的参数为准。

注2：参数名称栏中带*的参数为重要参数。如不能满足要求，将被视为实质性不符合招标文件要求。

2  项目需求部分
2.1  货物需求及供货范围一览表

表4  货物需求及供货范围一览表

	序号
	名    称
	单位
	招标人要求
	投标人响应

	
	
	
	型式、规格
	数量
	型式、规格
	数量

	1
	接入路由器
	台
	包转发能力≥100Mpps

业务插槽数*≥6

交换容量*≥120Gpps

双主控，双电源
	2
	
	

	2
	接入交换机
	台
	交换容量*≥330Gbps
整机包转发能力*≥110Mpps
24个10/100/1000Base-T接口，4个 SFP+接口；模块化双电源，固化风扇;
	4
	
	

	3
	纵向加密认证装置
	台
	1000M网卡接口 ≥4
	4
	
	

	4
	机柜
	面
	2260*800*600(mm)
	2
	
	

	5
	配线架
	台
	24口
	1
	
	

	6
	配线架
	台
	8口数字
	1
	
	

	7
	电源防雷器
	台
	
	2
	
	

	8
	理线器
	个
	
	2
	
	


注：1.所有设备满足调度端接入要求，供货商需与调度端签署保密协议。

2.中标厂家需根据技术要求结合自身产品提供更为详尽的设备配置清单，详细列出路由器及交换机板卡的型式、规格。
3. 网络设备保证接入网络安全监测装置。
2.2  必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

表5　必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

	序号
	名  称
	单 位
	招标人要求
	投标人响应

	
	
	
	型号和规格
	数量
	型号和规格
	数量

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


2.3  工程概况

2.3.1  项目名称：鄂尔多斯鄂托克前旗迭哨畔（杭盖）220kV变电站工程

2.3.2  项目单位：鄂尔多斯供电公司
2.3.3  工程规模：

2.3.4  工程地址：

2.3.5  交通、运输：

2.4  使用条件

表6　使用条件表

	序号
	名  称
	单位
	招标人要求值
	投标人保证值

	1
	环境温度
	设备储存温度
	℃
	-40～+55
	（投标人填写）

	
	
	设备工作温度
	
	0～+45
	（投标人填写）

	2
	海拔高度
	m
	3000
	（投标人填写）

	3
	相对湿度
	%
	30～85
	（投标人填写）

	4
	耐受地震能力
	水平加速度
	g
	0.3g
	（投标人填写）

	
	
	垂直加速度
	g
	0.15g
	（投标人填写）


注：表6中“招标人要求值”为正常使用条件，超出此值时为特殊使用条件，项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

2.5  项目单位技术差异表

项目单位原则上不能改动通用部分条款及专用部分固化的参数。根据工程使用条件，当污秽等级、海拔高度等与标准技术参数表有差异或对通用部分条款有差异时，应逐项在“表7 项目单位技术差异表” 中列出，并以差异表给出的参数为准。投标人应对表7的技术参数进行确认。

表7　项目单位技术差异表

	序号
	项 目
	标准参数值
	项目单位要求值
	投标人保证值

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	……
	
	
	

	序号
	项 目
	变更条款页码、款号
	原表达
	变更后表达

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


2.6  设计联络会、培训及验收需求一览表

表8 设计联络会、培训及验收需求一览表

	序号
	项目
	项目单位要求
	投标人响应

	1
	第一次设联会
	人×天：
	

	2
	第二次设联会
	人×天：
	

	3
	技术培训
	人×天：
	

	4
	工程验收
	人×天：
	


注：项目单位可根据工程实际使用条件对表8中“项目单位要求”进行修改。

3  投标人响应部分

投标人需填写专用部分的第1和第2部分的相应表格。标准技术参数表和项目单位技术差异表中要求值不同时，以项目单位技术差异表为准。投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。如有差异，应填写投标人技术差异表。“投标人保证值”应与型式试验报告及其他性能试验报告相符。

3.1  投标人技术偏差表

投标人提供的产品技术规范应与本招标文件中规定的要求一致。若有偏差投标人应如实、认真地填写偏差值；若无技术偏差则视为完全满足本技术规范的要求，且在投标人技术偏差表中填写“无偏差”。
表9　投标人技术偏差表

	序号
	项  目
	对应条款编号
	技术招标文件要求
	偏  差
	备  注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


3.
3.3  推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货

表11　推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

	序号
	名  称
	型号和规格
	单位
	数量

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	      5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	


3.4  最终用户的使用情况证明

3.5  投标人提供的试验检测报告表

表12 投标人提供的试验检测报告表

	序号
	产品型号名称
	试验报告类别和
内容
	依据标准
	试验时间
	试验单位

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.6  投标人提供的鉴定证书表

表13 投标人提供的鉴定证书表

	序号
	鉴定产品型号名称
	组织鉴定单位
	依据标准
	鉴定时间

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




