2024年备品备件补充采购清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 代号 | 单位 | 采购 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转轮室回水排气控制阀 | 球阀阀座密封包F30/DN80/ANSI300/TFM1600 |  | 件 | 1 | 转轮室回水排气控制阀 |
| 2 | 闸阀 | Z41W-DN100-PN25 |  | 个 | 1 | 技术供水分支进水阀  （三部轴承） |
| 3 | 电动排污阀 | QC120-1-DN150-PN25 |  | 个 | 1 | 技术供水过滤器 |
| 4 | 轴承 | 6315 |  | 盘 | 4 | 技术供水泵 |
| 5 | 技术供水过滤器轴承 | 配套ZK/T—03轴承盒 |  | 个 | 4 | 技术供水滤水器  （上下轴承） |
| 6 | 推力瓦进油软管 | L:700mm;软管外径：16.78mm;螺母外径：27mm；压力：35Mpa |  | 根 | 8 | 高压油顶起装置 |
| 7 | 不锈钢蝶阀 | M125-LCS7822-G25-M8 |  | 个 | 4 | 空气冷却器排水 |
| 8 | 球阀 | KH-G1/2”-SS |  | 个 | 4 | 空气冷却器排水 |
| 9 | 空冷器 | 规格型号:KJL5\*52-2800；冷却水流量：117立方米/小时；散热容量：850kW；试验压力：3.6MPa | GB/T5789 | 台 | 1 |  |
| 10 | 螺栓监测传感器 | 超声波探测传感器，测量螺栓长度：<1m，谐振频率：>5MHz，工作温度：-40-85°C,工作湿度：10-90%，防护等级IP67 |  | 套 | 4 |  |
| 11 | 全智能流量计 | 管径DN450，工作压力2.5Mpa,输出4-20mA及2个报警接点，DC24V供电，流量范围0-200m3/h,精度0.5级，含配件DN25PN16成对法兰（一片法兰与现场焊接管连接，一片法兰与全智能流量计连接），配螺栓密封垫 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | 励磁空开 | S202MK 10A UC  额定工作电流10A，2P，带一个辅助空开，辅助空开可拆 |  | 个 | 21 | 空开全部带辅助触点，型号S2C-H6R,执行标准：GB14048.5-2008;IEC/EN60947-5 2008 |
| S202MK 16A UC  额定工作电流16A，2P，带一个辅助空开，辅助空开可拆 |  | 个 | 3 |
| S202K 3A  额定工作电流3A，2P，带一个辅助空开，辅助空开可拆 |  | 个 | 3 |
| S202MK 50A UC  额定工作电流3A，2P，带一个辅助空开，辅助空开可拆 |  | 个 | 6 |
| 13 | 不锈钢螺栓 | 不锈钢螺栓M12\*40-C3-80 | GB/T5783 | 颗 | 36 | 主轴密封工作密封块螺栓更换 |
| 14 | 自润滑垫螺栓 | 不锈钢内六角颗钉M8\*20-C3-80 | GB/T 70.3 | 颗 | 400 | 导水机构备件 |
| 15 | 不锈钢平垫圈 | 不锈钢平垫圈8 |  | 颗 | 40 | 水导轴承迷宫环更换 |
| 16 | 不锈钢双头螺杆 （含螺帽双平垫） | M27\*180mm |  | 套 | 100 | 技术供水管路管路螺栓更换 |
| 17 | 不锈钢双头螺杆 （含螺帽双平垫） | M24\*150mm |  | 套 | 100 | 技术供水管路管路螺栓更换 |
| 18 | 不锈钢双头螺杆 （含螺帽双平垫） | M18\*150mm |  | 套 | 50 | 技术供水管路管路螺栓更换 |
| 19 | 不锈钢双头螺杆 （含螺帽双平垫） | M16\*120mm |  | 套 | 50 | 技术供水管路管路螺栓更换 |
| 20 | 螺栓（含螺母一个） | M14\*120mm 8.8级 |  | 套 | 50 | 技术供水管路管路螺栓更换 |
| 21 | 螺栓（含螺母一个） | M12\*100mm 8.8级 |  | 套 | 50 | 技术供水管路管路螺栓更换 |
| 22 | 螺栓（含螺母一个） | M10\*80mm 8.8级 |  | 套 | 50 | 技术供水管路管路螺栓更换 |
| 23 | 螺栓（含螺母一个） | M8\*50mm 8.8级 |  | 套 | 50 | 技术供水管路管路螺栓更换 |
| 24 | 螺栓 | M24×70-8.8 A3G |  | 个 | 6 | 磁轭装配备件 |
| 25 | 螺栓 | M24×55 8.8-ZnD |  | 个 | 6 | 磁轭装配 |
| 26 | 螺母 | M39-EnD8/A3G |  | 个 | 20 | 磁轭装配备件 |
| 27 | 全牙螺杆 | M12×80-4.6 |  | 个 | 60 | 上盖板备件更换 |
| 28 | 垫圈 | 12-200HV-Zn.D |  | 个 | 120 | 上盖板备件更换 |
| 29 | 螺栓 | M16×150-8.8-Zn.D |  | 个 | 12 | 上盖板备件更换 |
| 30 | 螺栓 | M12×50-8.8-Zn.D |  | 个 | 12 | 上盖板备件更换 |
| 31 | 开槽沉头螺钉 | M10×20-8.8-Zn.D |  | 个 | 48 | 上盖板备件更换 |
| 32 | 螺栓 | M16×25-8.8-Zn.D |  | 个 | 4 | 上盖板备件更换 |
| 33 | 止动垫圈 | M16 |  | 个 | 4 | 上盖板备件更换 |
| 34 | 螺栓 | M16×70-8.8-Zn.D |  | 个 | 20 | 上机架备件更换 |
| 35 | 螺母 | M16-8-Zn.D |  | 个 | 20 | 上机架备件更换 |
| 36 | 止动垫圈 | M16 |  | 个 | 56 | 上机架备件更换 |
| 37 | 螺栓 | M14×40-8.8-Zn.D |  | 个 | 8 | 上机架备件更换 |
| 38 | 止动垫圈 | M14 |  | 个 | 8 | 上机架备件更换 |
| 39 | 螺栓 | M10×45-8.8-Zn.D |  | 个 | 4 | 上机架备件更换 |
| 40 | 螺母 | M10-8-Zn.D |  | 个 | 4 | 上机架备件更换 |
| 41 | 止动垫圈 | M10 |  | 个 | 8 | 上机架备件更换 |
| 42 | 螺母 | M8-8-Zn.D |  | 个 | 8 | 上机架备件更换 |
| 43 | 止动垫圈 | M8 |  | 个 | 8 | 上机架备件更换 |
| 44 | 堵头 | VST- 1/2WD-SS-400bar |  | 个 | 2 | 上机架备件更换 |
| 45 | 螺母 | M24-8-A3G | GB/T 6170 | 个 | 48 | 上机架装配备件更换 |
| 46 | 螺栓 | M24×100-8.8-A3G | GB/T 5782 | 个 | 24 | 上机架装配备件更换 |
| 47 | 内六角平端紧定螺钉 | M12×20 45H/A2G | GB/T 77 | 个 | 12 | 上机架装配备件更换 |
| 48 | 螺栓 | M16×40 8.8级 A3G EF | GB/T 5783 | 个 | 12 | 上机架装配备件更换 |
| 49 | 螺栓 | M24×60 8.8级 A3G EF | GB/T 5783 | 个 | 24 | 上机架装配备件更换 |
| 50 | 平垫圈 | M24-200HV A3G | GB/T 97.1 | 个 | 24 | 上机架装配备件更换 |
| 51 | 螺栓 | M20×90 8.8级 A3G PF | GB/T 5782 | 个 | 4 | 上机架装配备件更换 |
| 52 | 内六角圆柱头螺钉 | M16×70 8.8级A3G | GB/T 70.1 | 个 | 2 | 上机架装配备件更换 |
| 53 | 螺栓 | M10×35-8.8-A3G | GB/T 5783 | 个 | 30 | 上机架装配备件更换 |
| 54 | 螺栓 | M12×35,8.8-A3G-EF | GB/T 5783 | 个 | 24 | 上机架装配备件更换 |
| 55 | 垫圈 | 12-200HV-A3G | GB/T 97.1 | 个 | 84 | 上机架装配备件更换 |
| 56 | 螺母 | M16-8-A3G | GB/T 76170 | 个 | 24 | 上机架装配备件更换 |
| 57 | 螺栓 | M16×35-8.8-A3G | GB/T 5783 | 个 | 12 | 上机架装配备件更换 |
| 58 | 内六角头圆柱头螺钉 | M6×20-8.8-A3G | GB/T 70.1 | 个 | 14 | 上机架装配备件更换 |
| 59 | 螺塞 | G1/2 | GB/T 2250 | 个 | 4 | 上机架装配备件更换 |
| 60 | 螺母 | M10-8-A3G | GB/T 6170 | 个 | 12 | 上机架装配备件更换 |
| 61 | 内六角平端紧定螺钉 | M6×10 | GB/T 77 | 个 | 24 | 上机架装配备件更换 |
| 62 | 螺栓 | M8×35-8.8 |  | 个 | 30 | 下导油槽装配螺栓更换 |
| 63 | 不锈钢接头 | FG11-3/4 |  | 个 | 1 | 上机架进出油管备件更换 |
| 64 | 不锈钢堵头 | VST-G3/4WD-SS |  | 个 | 1 | 上机架进出油管备件更换 |
| 65 | 螺母 | M20-Zn.D |  | 个 | 35 | 上机架进出油管备件更换 |
| 66 | 螺栓 | M24×120-Zn.D |  | 个 | 24 | 上机架进出油管备件更换 |
| 67 | 螺母 | M24-Zn.D |  | 个 | 24 | 上机架进出油管备件更换 |
| 68 | 螺母 | M16-8-Zn.D |  | 个 | 20 | 高压油顶起装置备件更换 |
| 69 | 接头 | DU-G1/2”-SS |  | 个 | 12 | 空气冷却器排水管备件更换 |
| 70 | 接头 | W-GE-L18G1/2WD-SS |  | 个 | 30 | 空气冷却器排水管备件更换 |
| 71 | 接头 | W-GE-L18G3/4WD-SS |  | 个 | 6 | 空气冷却器排水管备件更换 |
| 72 | 管夹 | RAPR 6-218 |  | 个 | 20 | 空气冷却器排水管备件更换 |
| 73 | 全牙螺杆 | ROD M8×3000 |  | 个 | 1 | 空气冷却器排水管备件更换 |
| 74 | 螺栓 | M16×50 |  | 个 | 24 | 空气冷却器 备件更换 |
| 75 | 螺母 | M16 |  | 个 | 24 | 空气冷却器 备件更换 |
| 76 | 螺栓 | M10×40 |  | 个 | 20 | 空气冷却器 备件更换 |
| 77 | 管路 | 高强度螺旋形吸排管内径@100 |  | 米 | 5 | 碳粉吸收管路更换 |
| 78 | 螺栓螺母 | M10\*50 |  | 个 | 10 | 机头罩备件 |
| 79 | 平垫片 | 10-200HV |  | 个 | 10 | 机头罩备件 |
| 80 | 止动垫圈 | 12\*85 |  | 个 | 10 | 机头罩备件 |
| 81 | 螺栓 | 12\*20 |  | 个 | 10 | 机头罩备件 |
| 82 | 螺母 | M20-8-Zn.D NUTS |  | 个 | 96 | 上下挡风板螺栓更换 |
| 83 | 螺杆 SNUD | φ20\*50 |  | 个 | 24 | 上下挡风板螺栓更换 |
| 84 | 螺栓 | M12x35-8.8-Zn.D |  | 个 | 289 | 上下挡风板螺栓更换 |
| 85 | 不锈钢螺栓 | M12x35-A4-70 |  | 个 | 36 | 上下挡风板螺栓更换 |
| 86 | 异径接头 | φ200/φ50PVC |  | 个 | 2 | 吸油雾装置备件 |
| 87 | 管路 | φ50PVC |  | 米 | 12 | 吸油雾装置备件 |
| 88 | 管路活接头 | φ50PVC |  | 个 | 10 | 吸油雾装置备件 |
| 89 | 异径接头 | φ50/φ63PVC |  | 个 | 5 | 吸油雾装置备件 |
| 90 | 管路 | φ63PVC |  | 米 | 12 | 吸油雾装置备件 |
| 91 | 三通 | φ50PVC |  | 个 | 5 | 吸油雾装置备件 |
| 92 | 管路活接头 | φ200PVC |  | 个 | 5 | 吸油雾装置备件 |
| 93 | 异径接头 | φ50/φ32PVC |  | 个 | 5 | 吸油雾装置备件 |
| 94 | 管路 | φ32PVC |  | 米 | 3 | 吸油雾装置备件 |
| 95 | 高压钢丝软管 | φ200 |  | 米 | 2 | 吸油雾装置备件 |
| 96 | 螺栓 | M36×180，8.8-A3G | GB/T 5782 | 个 | 12 |  |
| 97 | 薄螺母 | M36(04级) | GB/T 6172.1 | 个 | 24 |  |
| 98 | 螺栓 | M20\*50-8.8-A3G | GB/T 5783 | 个 | 24 |  |
| 99 | 下游固定环螺孔堵板 | 4X50X30钢板2Gr13 | GB/T 708 | 块 | 44 | 主进水阀下游密封螺栓堵板更换备件 |
| 100 | 螺栓 | M24X50 8.8级 |  | 个 | 12 | 主进水阀备件 |
| 101 | 螺栓（含螺母、两平一弹) | M16X70 8.8级 |  | 套 | 16 | 主进水阀备件 |
| 102 | 螺栓 | M20X60 8.8级 |  | 个 | 16 | 主进水阀备件 |
| 103 | 螺栓 | M4X16 8.8级 |  | 个 | 6 | 主进水阀备件 |
| 104 | 内六角螺栓 | M12X80 8.8级 |  | 个 | 4 | 主进水阀备件 |
| 105 | 内六角螺栓 | M20X90 8.8级 |  | 个 | 6 | 主进水阀备件 |
| 106 | 螺栓 | M16X70 8.8级 |  | 个 | 20 | 主进水阀备件 |
| 107 | 管法兰专用螺母 | HG/T 20634 螺母 M42×3 30CrMoA |  | 个 | 60 | 中支洞压力钢管人孔 |
| 108 | 全螺纹螺柱 | HG/T 20634 全螺纹螺柱 M42×3×305 35CrMoA |  | 个 | 30 | 中支洞压力钢管人孔 |
| 109 | 垫片 | HG/T 20630 金属包覆垫片 500-600 316L |  | 个 | 2 | 中支洞压力钢管人孔 |
| 110 | 螺栓 | M12×35 8.8 A3G（转子磁轭上部固定），不锈钢，0.04kg | GB/T 5783 | 个 | 16 | 发电机转子引线 |
| 111 | 内六角螺钉 | M8×20 8.8级 A2G，不锈钢，13.4g | GB/T 70.1 | 个 | 4 | 发电机转子引线 |
| 112 | 六角开槽螺母 | M16 8（转子平行轴下顺螺母），不锈钢，41g | GB/T 6178 | 个 | 2 | 发电机转子引线 |