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内蒙古电力（集团）有限责任公司

物资采购标准

LED-150电视技术规范要求


          


鄂尔多斯供电公司
2023年7月



LED-150电视技术规范要求
1、 应符合以下要求：
屏幕尺寸比例：100英寸，长≈225cm，宽≈130cm，16:9
屏幕分辨率：超高清4K
有HDMI(ARC)接口
支持数字RF接口
HDMI2.0接口数：2个
USB2.0接口数：2个
光纤音频输出：支持光纤音频输出
网络连接方式：无线/有线
底座材质：金属壁挂式
边框材质：塑料
安装孔距：60*30cm
[bookmark: _GoBack]屏占比 95%>N≥90%
系统：Android，带智能语音助手
背光方式：直下式/DLED
存储内存：8GB
CPU核心数：四核
CPU架构：四核A76
WIFI频段：2.4G
运行内存/RAM：1GB
对比度 10000：1
HDR显示：支持HDR
带挂墙壁架含安装，附带HDMI 10米高清线三条、音频线10米一条、10米USB2.0延长线2条
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