公告附件
采购清单
	序号
	名称
	规格
	单位
	单价（元）
	备注

	1 
	热熔标线涂料
	1KG白色底漆
	kg
	9.00 
	

	2 
	硫酸
	98%浓度
	kg
	15.00 
	

	3 
	电缆
	WDZ-BYJ-4mm2
	m
	3.20 
	

	4 
	镀锌电缆卡子
	3×100
	套
	0.10 
	

	5 
	蒸馏水
	500ML
	kg
	0.58 
	

	6 
	反光材料(玻璃珠)
	反光玻璃微珠
	kg
	47.00 
	

	7 
	户外落地式配电柜
	1.名称:户外落地式配电柜
2.尺寸:(高X宽X深):1500(mm)X1400(mm)X400(mm)
3.配电箱结构选用XLW-10型户外箱、箱体要求采用2.0mm厚304不锈钢箱体,不喷涂,防水防尘(装防雨坡),箱体的防护等级为IP44 箱内设有独立的PE接地保护系统,PE线的材料采用铜排,能与箱体、接地保护导体可靠连接,连接线截面不小于进箱相线截面的1/2 满足技术规范书要求
4.温、湿度控制器电气参数要求、配电系统图等详见设计图纸、技术规范书要求
5.含10#槽钢做底架
4.满足施工技术规范及验收规范要求
	套
	9000.00 
	

	8 
	铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃c级电力电缆 0.6/1kv
	ZRC-YJV22-0.6/1kv-1×240mm2
	m
	210.00 
	

	9 
	铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃c级电力电缆 0.6/1kv
	ZRC-YJV22-0.6/1kv-2×70+1×35mm2
	m
	180.00 
	

	10 
	铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃c级电力电缆 0.6/1kv
	ZRC-YJV22-0.6/1kV-4×70+1×35mm2
	m
	290.00 
	

	11 
	铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃c级电力电缆 0.6/1kv
	ZRC-YJV22-4×120+1×70mm2
	m
	530.00 
	

	12 
	铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃c级电力电缆 0.6/1kv
	ZC-YJV22-0.6/1KV-3x16mm2
	m
	42.00 
	

	13 
	铜芯无卤低烟B级阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆 
	WDZB-YJY-5*16mm2
	m
	68.00 
	

	14 
	屏蔽控制电缆
	ZRC-kVVP22-2×1.5mm2
	m
	5.50 
	

	15 
	电缆终端标志牌
	1.名称:电缆终端标志牌
2.规格:铝合金，220×320（GDP-10K-AJH-13）满足技术规范书要求
3.包含安装、定位等
4.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求
	套
	32.00 
	

	16 
	“禁止堆放”警示牌
	1.400×320，1mm铝板，带反光
2.包含安装、定位等 满足技术规范书要求
3.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求
	套
	160.00 
	

	17 
	“禁止燃油车占用”警示牌
	.400×320，1mm铝板，带反光
2.包含安装、定位等 满足技术规范书要求
3.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求
	套
	160.00 
	

	18 
	“禁止长时间停放”警示牌
	.400×320，1mm铝板，带反光
2.包含安装、定位等 满足技术规范书要求
3.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求
	套
	160.00 
	

	19 
	“禁止嬉戏、打闹、攀爬”警示牌
	.400×320，1mm铝板，带反光
2.包含安装、定位等 满足技术规范书要求
3.满足施工技术规范及验收规范要求
	套
	160.00 
	

	20 
	钢丝绳
	φ14.1~15
	kg
	2.60 
	

	21 
	镀锌扁钢综合
	接地扁钢
	kg
	5.00 
	

	22 
	白布
	1.5*1.5
	m2
	1.30 
	

	23 
	油脂
	白工业
	kg
	5.50 
	

	24 
	碳酸氢钠
	AR500G
	kg
	17.50 
	

	25 
	自粘性塑料带
	20mm×20m
	卷
	9.00 
	

	26 
	镀锌钢管
	DN20
	m
	7.00 
	

	27 
	硬铜绞线
	TJ-35mm2
	m
	26.00 
	

	28 
	耐火电源线
	NH-BVR-2.5mm2
	m
	1.70 
	

	29 
	消防呼吸面罩
	1.名称:消防呼吸面罩
2.常规配置 满足技术规范书要求
3.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求
	套
	35.00 
	

	30 
	基础槽(角)钢
	50*5角钢
	m
	50.00 
	

	31 
	阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线
	ZR-RVS-2×1.5
	m
	2.50 
	

	32 
	阻燃型铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线
	ZR-RVS-2×2.5
	m
	3.30 
	

	33 
	六类非屏蔽双绞线
	1.名称:六类非屏蔽双绞线
2.敷设方式:桥架内/管内敷设
3.含接头及双绞线缆测试
4.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求
	m
	2.05 
	

	34 
	低压电力电缆
	WDZB1-YVY22-0.6/1kV-1*240mm2
	m
	210.00 
	

	35 
	落地式空调架
	满足图纸、施工技术规范及验收规范要求
	台
	350.00 
	

	36 
	塑料薄膜
	聚乙烯工程薄膜
	m2
	0.14 
	

	37 
	低碳钢焊条综合
	
	kg
	6.25 
	

	38 
	标准砖
	240×115×53
	块
	0.55 
	

	39 
	板枋材
	1.2厚水模板
	m3
	1435.00 
	按照立方计算

	40 
	调和漆
	0.8KG
	kg
	9.55 
	

	41 
	防锈漆
	0.8KG
	kg
	6.55 
	

	42 
	油漆溶剂油
	0.8KG
	kg
	4.60 
	

	43 
	自粘性橡胶带
	25mm×20m
	卷
	2.60 
	

	44 
	铜芯橡皮绝缘电线
	BX-2.5mm2
	m
	1.60 
	

	45 
	光伏连接器
	C4接头
	套
	130.00 
	

	46 
	电能质量在线检测装置
	
	套
	5950.00 
	

	47 
	预拌混凝土
	C20
	m3
	275.00 
	

	48 
	型钢综合
	
	kg
	3.50 
	

	49 
	电力电缆
	WDZB1-YJY-0.6/1KV-1×70mm2
	m
	62.00 
	

	50 
	电力电缆
	WDZB1-YJY-3×25mm2
	m
	75.00 
	

	51 
	电力电缆
	WDZB1-YJY-0.6/1KV-4×240mm2
	m
	780.00 
	

	52 
	电力电缆
	WDZB1-YJY-1×25mm2
	m
	24.00 
	

	53 
	光伏直流线缆
	PV1-F-0.6/1kV-1×4mm2
	m
	5.40 
	

	54 
	黄铜线综合
	6平方接地线
	kg
	45.00 
	

	55 
	塑料带
	20mm×40m
	卷
	5.50 
	

	56 
	砂轮片
	φ400
	片
	1.30 
	

	57 
	辅料辅材
	热缩端帽不带气门
	个
	7.50 
	

	58 
	辅料辅材
	红丹防锈漆
	kg
	7.00 
	

	59 
	汽油
	100号溶剂汽油
	kg
	9.00 
	

	60 
	电力复合脂
	130g SE-TR805
	kg
	9.00 
	

	61 
	塑料管综合
	SG20
	kg
	9.00 
	

	62 
	铜芯塑料绝缘软电线
	BVR-35mm2
	m
	29.00 
	

	63 
	铜接线端子
	DT-35
	个
	9.00 
	

	64 
	直流电表
	DJSF1352
	套
	800.00 
	

	65 
	电力电缆
	WDZB1-YJYR-0.6/1KV-1×240mm2
	m
	210.00 
	

	66 
	铜母线槽
	2000P5A五线制
	m
	3160.00 
	

	67 
	镀锌铁丝综合
	
	kg
	4.50 
	

	68 
	圆钉
	
	kg
	5.00 
	

	69 
	扒钉
	
	kg
	5.00 
	

	70 
	原木
	
	m3
	1400.00 
	

	71 
	枕木
	2500×200×160
	根
	95.00 
	

	72 
	水
	
	t
	5.80 
	

	73 
	混凝土
	C25
	m3
	320.00 
	

	74 
	电力电缆
	ZRYJV-0.4/1kV-4*6mm2
	m
	22.00 
	

	75 
	电力电缆
	ZRYJV-0.4/1kV-4*35mm2
	m
	90.00 
	

	76 
	校验材料费
	
	元
	1.00 
	

	77 
	配管
	SC25 管壁厚1.6mm室外埋地敷设、集装箱内、室内明敷
	m
	35
	包含管道开挖、余土弃置、回填及材料。

	78 
	配管
	PC20埋地
	m
	25
	包含管道开挖、余土弃置、回填及材料。

	79 
	光伏安装支架
	1.名称;光伏安装支架
2.太阳能钢架安装位置、角度及配件等
3.铝合金支架
4.满足图纸、施工技术规范及验收规范要求
5.清单工程量为光伏板水平投影面积
	m2
	45
	

	80 
	预制混凝土压块
	1.预制混凝土压块
2.规格：0.55*0.55*0.5m 
3.采用C30混凝土，含混凝土压板制作、运输及安装等
	块
	150
	包含支模具、混凝土以及预埋吊钩、人工等所有。

	81 
	镀锌桥架
	100*50
	米
	35
	

	82 
	桥架安装配件
	包含底座、拉杆、螺丝等
	KG
	20
	

	83 
	镀锌桥架安装
	100*50
	米
	25
	

	84 
	RS485线缆
	RS485线缆
	m
	8
	

	85 
	3mm钢板型材
	1M*1M*3MM
	㎡
	260
	

	86 
	M10*20膨胀螺栓
	M10*20
	条
	8
	

	87 
	M10*70螺丝含螺母
	M10*70
	套
	9
	

	88 
	光伏接地线
	4平方线缆10cm
	根
	25
	

	89 
	安装燕尾丝
	1.5mm
	盒
	45
	

	90 
	PC50线管
	PC50
	米
	35
	

	
	合计
	
	
	27547.17 
	


注：1、交货地点：项目施工现场。
2、交货时间：采购人要求时间。
3、质量标准：符合国家产品合格标准。
4、供应商根据项目特征自行考虑相关辅助性材料。
5、供货需符合国家标准并提供材质证明书及相关试验证明材料。
6、报价含增值税、运费及完成该项目相关辅助性材料。
7、供应商根据项目特征（见采购清单）自主报价，自行考虑辅材费用及相关风险费用，根据项目施工实际情况，所供主材及相关辅材需保证满足施工实际要求。
8、所供材料应符合施工图纸设计要求。
9、供货时效需满足施工现场要求，采购人发出材料需求通知后6小时内需将材料送货到施工现场。如出现延误，未能及时供应材料，供应商承担一切责任。
10、本次为单价采购，供应商所报单价不得超出单价限价，否则报价无效，最终按照实际完成供货量进行结算。
11、供货期：从合同签订之日起至本项目工程竣工验收之日止。





















《投标真实性承诺书》

内蒙古电力集团综合能源有限责任公司：
我公司参与贵公司组织采购的                   （项目名称），我公司承诺所提交的报名待审查材料、响应文件内容是真实有效的。如有不实，则违反“诚实信用”原则，我公司承担由此引发的所有责任。


	供应商：                      （盖单位章）

	法定代表人或其委托代理人：          （签字）

	地址：                                      

	电话：                  

	        年        月        日




法定代表人资格证明
（适用于无代理人的情况）

企业（供应商）名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：       年   月   日
经营期限：
姓名：                     性别：
年龄：                     职务：
系                             的法定代表人。

	法定代表人
居民身份证复印件照片页
	法定代表人
居民身份证复印件国徽页



特此证明。
法定代表人：                 （签字/签章）
供应商：                    （加盖单位公章）
        年      月      日

法人代表授权委托书
（适用于有委托代理人的情况）
本人         （姓名）系         （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改    （项目名称）   (项目编号)报名资料、响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                 。（可参考：自本委托书签署之日起至响应文件有效期满）
代理人无转委托权。                                                        
附：法定代表人身份证复印件。


身份证国徽页



身份证照片页







附：委托代理人身份证复印件。




身份证国徽页



身份证照片页









供应商：                              （盖章）
法定代表人（单位负责人）：             （签字或签章）
身份证号码：                              
委托代理人：                              （签字）
身份证号码：                              
联 系 方式：                               
年   月   日
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1：国家企业信用信息公示系统查询方式
1、登录“国家企业信用信息公示系统”网站地址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html，在查询窗口输入企业名称，点击查询。
[image: ]

2、点击进入企业界面。
[image: ]
[bookmark: _Toc17064][bookmark: _Toc5503]













3、 
[image: ]点击“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”，查询后截图。
4、 
2：信用中国查询方式
1、国家信息中心主办“信用中国”网站地址：http://www.creditchina.gov.cn打开网页后，点击“信用服务”。
[image: ]
2、在以下页面中点击“失信被执行人”
[image: 说明: 失信]


3、在弹出窗口进入链接网站，在查询窗口输入查询企业名称，将查询结果截图。
[image: ]

[image: ]

[bookmark: _Toc9085][bookmark: _Toc15378]3：中国裁判文书网查询方式
1、供应商查询
（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；
（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”；
（3）在“当事人”处输入供应商全称；
（4）在裁判日期选择2020年01月01日至“投标截止时间”，点击检索；
（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）。
[image: 说明: 微信截图_20211015102849]
二、企业法定代表人查询
（1）打开“中国裁判文书网”网站（http://wenshu.court.gov.cn/），点击高级检索；
（2）在全文检索中输入“行贿罪”，并选择“全文”，在“当事人”处输入企业法定代表人姓名；
（3）在裁判日期选择2020年01月01日至“投标截止时间”，点击检索；
（4）然后点击保存搜索条件；再次点击高级检索，在全文检索中输入供应商全称，并选择“全文”，点击检索；
[image: 说明: 微信截图_20211015105055]（5）截取成功截图如下（须截取到左上角的时间）
异议书
致： 

我公司依法参与了贵公司（局）于        年      月      日组织的项目名称为                         ，招标编号为：                 ，标段名称(标段号)：                 的招标活动，该项目目前正处于：                     。现我公司对                       提出异议。
一、被异议人
.......                                                               
.......  。
二、异议事项
.......                                                               
.......  。
三、请求及主张                                                                   
.......                                                               
.......  。
四、法律依据、线索及相关材料                                      
.......                                                               
.......  。
五、真实性承诺                                                          
.......                                                               
.......  。                                                               
异议人：               
                                            联系电话：             
                                        联系地址：             
附件：1.异议授权书
[bookmark: _GoBack]2.营业执照复印件（加盖公章）
第 24 页
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